(footprint "Test-Point-0.5mm"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "1d831d85-1ae0-4517-b97b-f0b2e9fed27c")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "03ba3193-decd-4ef9-a3f5-301fea459478")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "caf92267-e056-41f1-87c6-70aba9632944")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "c7f49df5-e6d5-4a70-861f-db0114aba830")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(fp_circle
		(center 0 0)
		(end 0.381 0)
		(stroke
			(width 0.152)
			(type default)
		)
		(fill no)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "194e4500-d1c7-42c3-ad62-8b75adcf42d2")
	)
	(pad "1" smd circle
		(at 0 0)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(thermal_bridge_angle 90)
		(uuid "c7d4f49e-57d9-459e-97c5-58f148e5cc38")
	)
	(embedded_fonts no)
)
