(footprint "batt_con_nec"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "1a86f61f-07d6-48ec-87b8-ceb266db2fc1")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "e2262428-35f2-4146-996c-1274028a08a2")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "bd9d5cdb-dc3b-4580-8033-5db95054c4c0")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "a44a3a26-3835-43b2-988e-dfa5c8178868")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(fp_line
		(start -8.5 -2.25)
		(end -8.5 1.25)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "1404107b-449b-4092-90a4-e86c45cefe76")
	)
	(fp_line
		(start -8.5 1.25)
		(end 8.5 1.25)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "1b678ba6-44cb-45b7-9bdd-b7b0700a8bac")
	)
	(fp_line
		(start 8.5 -2.25)
		(end -8.5 -2.25)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "6d3199c6-46d5-4ee0-bf16-9175fbf74ddb")
	)
	(fp_line
		(start 8.5 1.25)
		(end 8.5 -2.25)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "8975faf6-c0d5-44d8-86fe-84a6ff54ad85")
	)
	(fp_line
		(start -6.5 -6.5)
		(end -6.5 -2.25)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "e5635e60-4513-4c18-9277-787f254867bc")
	)
	(fp_line
		(start -6.25 -6.75)
		(end -6.5 -6.5)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "d6a461eb-4bc8-484a-ba24-065be66b0bc4")
	)
	(fp_line
		(start -6 -6.5)
		(end -6.25 -6.75)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "438150d7-3b19-4d0c-883b-eb0fff03943d")
	)
	(fp_line
		(start -5.988 -6.5)
		(end -6 -6.5)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "e95267ed-f6ec-4c02-bab9-1a7c528829fd")
	)
	(fp_line
		(start -5.988 -2.25)
		(end -5.988 -6.5)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "0aff05c5-a7cb-404d-9e33-63f0a361d3cd")
	)
	(fp_line
		(start -4 -6.5)
		(end -4 -2.25)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "ab58b588-38e1-4cda-8ba6-a71c06f0fb1b")
	)
	(fp_line
		(start -3.75 -6.75)
		(end -4 -6.5)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "63e3b88f-7f45-44d4-ac0a-8ff988248cec")
	)
	(fp_line
		(start -3.5 -6.5)
		(end -3.75 -6.75)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "e2719ce4-8f30-434d-a19b-99b51e4c2a01")
	)
	(fp_line
		(start -3.488 -6.5)
		(end -3.5 -6.5)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "f6ea27f4-66aa-4ffd-8b3b-7be3c77a0a9f")
	)
	(fp_line
		(start -3.488 -2.25)
		(end -3.488 -6.5)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "044d2f3b-c57c-4368-ba62-dc51678ab543")
	)
	(fp_line
		(start -1.5 -6.5)
		(end -1.5 -2.25)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "fc344626-f39d-454d-8142-761490ad5b11")
	)
	(fp_line
		(start -1.25 -6.75)
		(end -1.5 -6.5)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "940f8805-d4ca-476c-b041-0267a42eaeed")
	)
	(fp_line
		(start -1 -6.5)
		(end -1.25 -6.75)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "0edd5f19-1a2f-40c1-9b22-82e4bdd168ce")
	)
	(fp_line
		(start -0.988 -6.5)
		(end -1 -6.5)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "9fdcdec1-2d58-435d-adab-fb35b78d2d61")
	)
	(fp_line
		(start -0.988 -2.25)
		(end -0.988 -6.5)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "1113bf32-78ca-456c-8a26-010d6cb7910d")
	)
	(fp_line
		(start 1 -6.5)
		(end 1 -2.25)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "62bf878c-ef9e-4ca5-97fc-0a8a3b4871ac")
	)
	(fp_line
		(start 1.25 -6.75)
		(end 1 -6.5)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "86ed7570-631d-4d83-a72f-d597cd0e066e")
	)
	(fp_line
		(start 1.5 -6.5)
		(end 1.25 -6.75)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "d9c32af1-dddc-4244-9cc4-41e0e7881246")
	)
	(fp_line
		(start 1.512 -6.5)
		(end 1.5 -6.5)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "e5246790-5591-479a-a539-331f61c9ef37")
	)
	(fp_line
		(start 1.512 -2.25)
		(end 1.512 -6.5)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "848cab3d-8494-4bf9-b59e-c599f36a18ec")
	)
	(fp_line
		(start 3.5 -6.5)
		(end 3.5 -2.25)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "00537592-cb8f-4f73-a4cd-7b39405d511d")
	)
	(fp_line
		(start 3.75 -6.75)
		(end 3.5 -6.5)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "0a443a43-14f7-4650-8002-bce3d0811fd1")
	)
	(fp_line
		(start 4 -6.5)
		(end 3.75 -6.75)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "5497bb10-f81d-4683-b872-34db6e5bae9b")
	)
	(fp_line
		(start 4.012 -6.5)
		(end 4 -6.5)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "a63adf46-9e09-4439-9d6c-1cf7e0272acb")
	)
	(fp_line
		(start 4.012 -2.25)
		(end 4.012 -6.5)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "689a6209-60ad-4a3d-bcf1-3e38ab78c431")
	)
	(fp_line
		(start 6 -6.5)
		(end 6 -2.25)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "91a1a5d2-24bd-4fd0-b4c7-c807c515399e")
	)
	(fp_line
		(start 6.25 -6.75)
		(end 6 -6.5)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "b834e0eb-657d-42b9-bd0a-303a21375138")
	)
	(fp_line
		(start 6.5 -6.5)
		(end 6.25 -6.75)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "dce9ade8-04b0-415c-a398-27d1a5635a8c")
	)
	(fp_line
		(start 6.512 -6.5)
		(end 6.5 -6.5)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "2de9f9a5-66a0-4161-8704-f7145c17336c")
	)
	(fp_line
		(start 6.512 -2.25)
		(end 6.512 -6.5)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "ebdecb92-10ee-4575-b933-837786104ebb")
	)
	(pad "1" thru_hole circle
		(at 6.25 0)
		(size 1.65 1.65)
		(drill 1.2)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(thermal_bridge_angle 90)
		(uuid "7c885c42-3c0e-443d-89de-5ed013feafc3")
	)
	(pad "2" thru_hole circle
		(at 3.75 0)
		(size 1.65 1.65)
		(drill 1.2)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(thermal_bridge_angle 90)
		(uuid "4e4cbd8a-ef8d-4fd3-b1a9-93ccd782f19f")
	)
	(pad "3" thru_hole circle
		(at 1.25 0)
		(size 1.65 1.65)
		(drill 1.2)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(thermal_bridge_angle 90)
		(uuid "c1265350-a360-4bd7-8de1-09d46a18ee48")
	)
	(pad "4" thru_hole circle
		(at -1.25 0)
		(size 1.65 1.65)
		(drill 1.2)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(thermal_bridge_angle 90)
		(uuid "9ce3d887-a1ee-4586-a34d-a60d8f2bfe7e")
	)
	(pad "5" thru_hole circle
		(at -3.75 0)
		(size 1.65 1.65)
		(drill 1.2)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(thermal_bridge_angle 90)
		(uuid "90130cff-be62-4c87-be86-c9ab9baad5b7")
	)
	(pad "6" thru_hole circle
		(at -6.25 0)
		(size 1.65 1.65)
		(drill 1.2)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(thermal_bridge_angle 90)
		(uuid "e7f7dfe1-3e87-414e-9f84-63bf33a62062")
	)
	(embedded_fonts no)
)
