(footprint "CONN-TH_KH-A01M-A-M2-6P"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "a21dd17b-b966-4a15-904c-ffd4b358257e")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "476e692e-18bc-4ea9-9b4d-4f98bbaed40c")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "a6637331-19f5-4e36-88c2-09b5814f1f8d")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "1f3c7fff-b18b-4f97-a9dd-ae09d56df62f")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(fp_line
		(start -8.827 -2.159)
		(end -8.827 -1.8525)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "7a130f39-3928-4c8f-8a5e-3e1758eda1e2")
	)
	(fp_line
		(start -8.827 1.8525)
		(end -8.827 8.382)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "1696fd51-b80d-4460-93d3-761dc67357df")
	)
	(fp_line
		(start -8.827 2.54)
		(end -8.827 3.175)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "b0cd98c2-e94f-44db-be76-97b9d898e37e")
	)
	(fp_line
		(start -8.827 8.382)
		(end 8.827 8.382)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "fc3d2b7a-4b1f-4791-b93d-e80f0aeb2fff")
	)
	(fp_line
		(start 8.827 -2.159)
		(end -8.827 -2.159)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "fa4ef3d5-974a-4156-be88-b0518a21043f")
	)
	(fp_line
		(start 8.827 -1.8525)
		(end 8.827 -2.159)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "7d5e22e4-2b9c-461a-af1f-373fad16e50d")
	)
	(fp_line
		(start 8.827 2.54)
		(end 8.827 1.8525)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "77b02abf-6a49-4538-9d8c-87044f6edaeb")
	)
	(fp_line
		(start 8.827 2.54)
		(end 8.827 8.382)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "a89309a4-56ad-4511-9c1b-5b1942782caf")
	)
	(fp_line
		(start -8.825 2.54)
		(end 8.827 2.54)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "Edge.Cuts")
		(uuid "f1944702-81e3-4a39-bc50-95cf1dc849c2")
	)
	(fp_line
		(start -8.825 4.191)
		(end -8.825 2.54)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "Edge.Cuts")
		(uuid "26af91c7-07f7-4700-bd93-6bf40817b582")
	)
	(fp_line
		(start 8.827 2.54)
		(end 8.827 4.318)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "Edge.Cuts")
		(uuid "b0b34820-f900-4d2d-a9f3-55e1fee6c668")
	)
	(pad "1" thru_hole rect
		(at -5 0)
		(size 1.6 1.6)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "068b20c0-596e-4966-94a8-38304898eb31")
	)
	(pad "2" thru_hole circle
		(at -3 0)
		(size 1.6 1.6)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(thermal_bridge_angle 90)
		(uuid "9bd45721-812f-4a4c-b4d6-4c5c02af754e")
	)
	(pad "3" thru_hole circle
		(at -1 0)
		(size 1.6 1.6)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(thermal_bridge_angle 90)
		(uuid "bba1359a-57ae-4c3b-a301-34c8367a001e")
	)
	(pad "4" thru_hole circle
		(at 1 0)
		(size 1.6 1.6)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(thermal_bridge_angle 90)
		(uuid "2c9db665-5928-4087-9d93-ec5ca97b624c")
	)
	(pad "5" thru_hole circle
		(at 3 0)
		(size 1.6 1.6)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(thermal_bridge_angle 90)
		(uuid "2cf22fd2-7530-4891-9050-a618fe2ef763")
	)
	(pad "6" thru_hole circle
		(at 5 0)
		(size 1.6 1.6)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(thermal_bridge_angle 90)
		(uuid "67515879-6377-499d-9bf0-4d4cc54b9bc4")
	)
	(pad "7" thru_hole circle
		(at 8.125 0)
		(size 3.5 3.5)
		(drill 2.7)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(thermal_bridge_angle 90)
		(uuid "24170d86-c8b0-4a4e-862a-2cc2cbd96ed5")
	)
	(pad "8" thru_hole circle
		(at -8.125 0)
		(size 3.5 3.5)
		(drill 2.7)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(thermal_bridge_angle 90)
		(uuid "5245a5d1-e7d7-46c3-8eac-76f3c3b2cfda")
	)
	(embedded_fonts no)
)
