(footprint "SPARK_GAP"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "b287321f-81a7-4834-9237-7c033ca6b03d")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "37c17020-a155-49c8-86f6-cf12176cba63")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "ccbe399f-2865-4b63-a4e2-a0838c05832f")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "6da29414-9e91-4419-bac3-5b540c960054")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(fp_poly
		(pts
			(xy -0.3 -0.15) (xy 0.3 -0.15) (xy 0.3 0.15) (xy -0.3 0.15)
		)
		(stroke
			(width 0)
			(type default)
		)
		(fill yes)
		(layer "F.Mask")
		(uuid "9cc7dc59-3856-48aa-be04-7fe97d48d601")
	)
	(pad "1" smd circle
		(at -0.15 0.1)
		(size 1.524 1.524)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(thermal_bridge_angle 90)
		(uuid "dd842c41-80b8-4413-901d-c988f632cf8a")
	)
	(pad "1" smd circle
		(at 0 0.1)
		(size 1.524 1.524)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(thermal_bridge_angle 90)
		(uuid "67745549-6cea-41c6-8936-31c874050dda")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at 0 0.25)
		(size 0.5 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(uuid "fe10415f-dc33-47d6-bddc-c37d53e28948")
	)
	(pad "1" smd circle
		(at 0.15 0.1)
		(size 1.524 1.524)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(thermal_bridge_angle 90)
		(uuid "51282e2c-0087-4a36-863a-7c1c2f9d0b54")
	)
	(pad "2" smd circle
		(at -0.15 -0.1 180)
		(size 1.524 1.524)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(thermal_bridge_angle 90)
		(uuid "f17dbc37-b1fd-4ed6-bdaa-874b2e2a2cf7")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at 0 -0.25)
		(size 0.5 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(uuid "cea957a0-a5a9-4a51-8207-c926c8fce81a")
	)
	(pad "2" smd circle
		(at 0 -0.1 180)
		(size 1.524 1.524)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(thermal_bridge_angle 90)
		(uuid "6268384b-2055-4ce1-b4b7-7bb59a1b60c6")
	)
	(pad "2" smd circle
		(at 0.15 -0.1 180)
		(size 1.524 1.524)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(thermal_bridge_angle 90)
		(uuid "804bfb2a-028e-49f8-85a4-27c239a53b39")
	)
	(embedded_fonts no)
)
