(footprint "Test-Point-0.5mm"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "c14fe728-8d43-4751-88bb-f6a5088a5c52")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "6409d673-b413-42c9-a677-7b67d5a8633c")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "afcddddb-fd01-4d23-8ff8-c4cdfb771341")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "b27ef5f4-7637-43e6-bef0-6461b42d223a")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(fp_circle
		(center 0 0)
		(end 0.381 0)
		(stroke
			(width 0.152)
			(type default)
		)
		(fill no)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "5a95415b-2e33-4199-b6b1-894a76cf2b5b")
	)
	(pad "1" smd circle
		(at 0 0)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(thermal_bridge_angle 90)
		(uuid "18df300d-d116-4e32-b797-93abe3354402")
	)
	(embedded_fonts no)
)
