(footprint "CONN-TH_SMTSOM2.550BTR_C5301778"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "90ef9790-25e4-41d9-a9ea-406a8850e78d")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "fe5f4811-7925-4467-8c68-e268e2457366")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "bfb06f24-9941-40ff-be76-7ac7744f6db5")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "b30b431a-6ff9-44d8-bbc8-b90881298057")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "JLC_3DModel_Q" "d083a49ffadd43d38c30589efc30b4de"
		(at 0 0 0)
		(layer "Cmts.User")
		(hide yes)
		(uuid "c8eb09b7-a00d-4709-b68b-28dd55ef3e49")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "JLC_3D_Size" "5.56 5.561"
		(at 0 0 0)
		(layer "Cmts.User")
		(hide yes)
		(uuid "5bc180f1-37df-4063-90fe-13f69c4cd37f")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(pad "1" thru_hole circle
		(at 0 0)
		(size 6.5 6.5)
		(drill 4.3)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(thermal_bridge_angle 90)
		(uuid "b9bfef45-eea1-494f-a1b3-75d6143623f6")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "${KIPRJMOD}/EASYEDA_MODELS/CONN-TH_SMTSOM2.550BTR_C5301778.step"
		(offset
			(xyz 0 0 -1.5)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -0 -0 -0)
		)
	)
)
