(footprint "SPARK_GAP"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "bba04e32-863b-4423-88d6-572ff90299cb")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "d11f7ab3-696b-46bf-99c9-1a52ac3c5c0f")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "00e4276b-5409-431e-94b0-1e43d896c08e")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "9dca75cd-37f3-42e4-a5e5-f225369e46f1")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(fp_poly
		(pts
			(xy -0.3 -0.15) (xy 0.3 -0.15) (xy 0.3 0.15) (xy -0.3 0.15)
		)
		(stroke
			(width 0)
			(type default)
		)
		(fill yes)
		(layer "F.Mask")
		(uuid "454f7e9a-0e0e-4ca0-ad0d-143f6283b281")
	)
	(pad "1" smd circle
		(at -0.15 0.1)
		(size 1.524 1.524)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(thermal_bridge_angle 90)
		(uuid "46b2ee71-302a-478b-a4e8-e130f4652dcd")
	)
	(pad "1" smd circle
		(at 0 0.1)
		(size 1.524 1.524)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(thermal_bridge_angle 90)
		(uuid "b8119909-083d-4f89-961c-a0455906711e")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at 0 0.25)
		(size 0.5 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(uuid "70703b9c-7223-487a-9eef-487a6c3b6cd8")
	)
	(pad "1" smd circle
		(at 0.15 0.1)
		(size 1.524 1.524)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(thermal_bridge_angle 90)
		(uuid "266e3a0f-5385-4024-b315-d327709e75a8")
	)
	(pad "2" smd circle
		(at -0.15 -0.1 180)
		(size 1.524 1.524)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(thermal_bridge_angle 90)
		(uuid "258d3bd3-ef94-4a3b-bdbb-1dd3ecd6bfbc")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at 0 -0.25)
		(size 0.5 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(uuid "36b6e68f-a642-4b00-aea5-8fc6d95c60ef")
	)
	(pad "2" smd circle
		(at 0 -0.1 180)
		(size 1.524 1.524)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(thermal_bridge_angle 90)
		(uuid "523a8aef-8d29-4278-99b4-7e899bf22a43")
	)
	(pad "2" smd circle
		(at 0.15 -0.1 180)
		(size 1.524 1.524)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(thermal_bridge_angle 90)
		(uuid "d9e584f3-6158-458e-861c-26763d2b47a5")
	)
	(embedded_fonts no)
)
