(footprint "Test-Point-0.5mm"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "4d2aaba6-fb53-4476-a743-ac8adf1f9ce5")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "7283cbfd-5c9e-4938-b963-8f16da71404b")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "02d2451b-5479-4e22-95c9-05d816ddfda7")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "2aff88b1-ba0f-4fe5-a779-5f1098bc24e7")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(fp_circle
		(center 0 0)
		(end 0.381 0)
		(stroke
			(width 0.152)
			(type default)
		)
		(fill no)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "4ed762ac-5739-4203-8e7a-3fc201a8f738")
	)
	(pad "1" smd circle
		(at 0 0)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(thermal_bridge_angle 90)
		(uuid "7adbec90-f76e-4dd2-8d19-efe11a3de7dd")
	)
	(embedded_fonts no)
)
